Rheinbergfilter Maker V 1.1

Was zu tun ist:

1. Testkreis.bmp mit dem Grafikprogramm eurer Wahl öffnen und ausdrucken .
2. Den ausgedruckten Kreisdurchmesser ausmessen.
3. Rheinbergfilter Maker.exe starten und diesen Kreisdurchmesser mit der Taste "F5" eintragen,das ist notwendig um das Programm zu kalibrieren.
Punkt 1-3 ist nur beim ersten Mal notwendig !


4. Rheinbergfilter erstellen (das "wie" wird im Programm selbst erklärt) und mit der Taste "F10" abspeichern.
   Der Speicherort ist der Selbe in dem ihr das Programm habt und wird im .bmp Format abgelegt. 
5. Entweder weiter Filter entwerfen oder das Programm mit der Taste "Esc" beenden.


6. Das Bild nun noch mit einen Grafikprogramm eurer Wahl öffnen und den Filter nach euren wünschen einfärben,
   vervielfältigen oder was auch immer (nur nicht in der Größe ändern !) und auf Overheadfolie ausdrucken.
7  Rheinbergfilter den Rand entlang ausschneiden ....Fertig.


Diese Programm ist Freeware und darf natürlich unter den "Freunden der Mikroskopie" weitergegeben werden.


Ich wünsche euch viele schöne Bilder  ;-)

LG
Johannes




 


